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Einrichtung des WLAN unter Debian

Folgende Pakete sind zu installieren (nach dem Stand vom 19.9.2005): 

· kernel-image-2.6.12.6 (und evtl. andere gewünschte Kernel-Pakete, Sources, etc.) 

· iwp2200-module-2.6.12.6 (+ Firmware von http://ipw2200.sourceforge.net/firmware.php) 

· wireless-tools 

· wpasupplicant 

Konfigurationen: 

Bei WEP-Verschlüsselung: 

#/etc/network/interfaces

iface eth0 inet dhcp

        # ...

        wireless_mode managed

        wireless_rate 54M auto

        wireless_essid XXXXXXXXXX

        wireless_channel 11

        wireless_key    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

        name Wireless-LAN-Karte

Bei WPA-Verschlüsselung sind zusätzlich folgende Dateien zu bearbeiten: 

#/etc/default/wpasupplicant

ENABLED=1

OPTIONS="-w -D ipw -i eth0"

und 

#/etc/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

ctrl_interface_group=0

eapol_version=1

ap_scan=1

fast_reauth=1

# WPA - TKIP

network={

scan_ssid=1

proto=RSN WPA

pairwise=CCMP TKIP

key_mgmt=WPA-PSK

auth_alg=OPEN

group=CCMP TKIP WEP104 WEP40

ssid="XXXXXXXXX"

#psk="xxxxxxxxxxx"

psk=657665a4261727066e7bc991954e62616ae572

}

Das verschlüsselte Paßwort ist übrigens nicht notwendig, kann aber mittels wpa_passphrase <ssid> <passphrase> hergestellt werden. 

Der Eintrag 

pre-up /etc/init.d/wpasupplicant start

post-down /etc/init.d/wpasupplicant stop

in /etc/network/interfaces ist übrigens nicht notwendig, solange wpasupplicant aus /etc/init.d/wpasupplicant heraus gestartet wird! 

